{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["体育用品","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"体育用品","index":0,"n_rows":23,"n_cols":8,"rows_kept":23,"merged":[[1,0,1,7],[3,0,8,0],[3,1,8,1],[3,2,8,2],[3,3,8,3],[3,4,8,4],[3,5,8,5],[3,6,8,6],[3,7,8,7],[9,0,9,6],[10,0,10,7],[11,0,11,7],[12,0,12,7],[14,3,14,4],[14,5,14,7],[15,4,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["终点计时台采购项目报价清单"]
["序号","名称","位置","规格要求","单位"," 数量","单价（元）","金额（元）"]
[1,"终点计时台","旗山校区田径场","品牌：金陵；型号：金陵CPT-2/CPT-4\n一、终点计时台（26座）\n1、终点计时台由三部分组成，可以自由伸缩。当不用时，计时台收缩，此时，占地面积为长×宽×高=2600×1850×2900（㎜）；当采用时，计时台拉伸， 此时占地面积为长×宽×高=5100×1850×2900（㎜）。\n2、计时台主要采用槽钢和方管拼焊而成，同时装有轨道槽与滚轮，使计时台能无滞碍的伸缩。计时台上设有扶手栏杆，扶手栏杆采用Φ32、Φ25圆管拼焊制作。\n3、计时台上10个踏步，踏步规格：长×宽×高=1600×500×250（㎜）。第一踏步采用方管与花纹铁板，能够防滑；其余踏步上装有无背椅，共26个座位。\n4、计时台上装有支撑脚与走轮，通过手柄控制，移动时，走轮接触地面，简单方便；固定时，由支撑脚接触地面，稳定性好。\n5、顶部装有遮阳篷。\n6、喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。本公司产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。\n7、要求具备生产厂家出具的售后服务承诺函或授权函，原件备查即可。\n二、终点计时台（16座）\n1、产品结构 由前、后两个框架、移动底架、栏杆和座椅组成\n2、基本尺寸 拉伸状态：长×宽×高=3660×1720×2200（mm）\n 收缩状态：长×宽×高=2500×1720×2200（mm）\n3、框架材质：Q235B，规格：口60×40×2.75方管、口40×25×2方管，框架面层踏板采用δ2.5mm花纹板制作，安全防滑；框架两侧采用δ1.2mm铁板折边封面，强度高\n4、移动底架 规格：50×70 C型钢、40口60×40×2.75方管\n 底架装有轨道槽与滚轮，确保计时台能无滞碍的伸缩\n 底架底部设有走轮和支撑脚，便于计时台的移动和固定\n5、栏杆材质：Q235B，规格：φ32×2圆管，扶手栏杆设于框架边沿，确保使用安全；栏杆可插拔，便于装拆\n6、座椅：无背体育场专用椅，16座；材质：改性聚丙烯（PP)材料\n7、顶部装有遮阳篷。\n8、要求具备生产厂家出具的售后服务承诺函或授权函，原件备查即可。","套",1]
[]
[]
[]
[]
[]
["合计："]
["总金额（人民币大写）："]
["备注：1.以上报价包括终点计时台材料费及人工费，安装加工、调试、搬运、运输费、清场、检验、税收等一切费用，采购人除按中标价的标准支付费用外，将不承担其他任何费用。"]
["      2、质量要求：以上终点计时台质保期5年内无偿提供维保服务，使用材料符合上述要求。"]
[{"$nulls":4},"报价单位（盖章）："]
[{"$nulls":3},"联系人：",null,"联系电话："]
[{"$nulls":4},"日期：      年   月   日"]
[]
[]
[]
[]
[null,null," "]
[null,null," "]
[null,null," "]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}